**First.xml**

<anim ver="netanim-3.108" filetype="animation" >

<node id="0" sysId="0" locX="0" locY="0" />

<node id="1" sysId="0" locX="0" locY="0" />

<nu p="c" t="0" id="0" r="255" g="0" b="0" />

<nu p="c" t="0" id="1" r="255" g="0" b="0" />

<link fromId="0" toId="1" fd="10.1.1.1~00:00:00:00:00:01" td="10.1.1.2~00:00:00:00:00:02" ld="" />

<nonp2plinkproperties id="0" ipAddress="127.0.0.1~00:00:00:00:00:00" channelType="Unknown channel" />

<nonp2plinkproperties id="1" ipAddress="127.0.0.1~00:00:00:00:00:00" channelType="Unknown channel" />

<ip n="0" >

<address >10.1.1.1</address>

<address >127.0.0.1</address>

</ip>

<ip n="0" >

<address >10.1.1.1</address>

<address >127.0.0.1</address>

</ip>

<ip n="1" >

<address >10.1.1.2</address>

<address >127.0.0.1</address>

</ip>

<ip n="1" >

<address >10.1.1.2</address>

<address >127.0.0.1</address>

</ip>

<ipv6 n="0" >

<address >::1</address>

</ipv6>

<ipv6 n="1" >

<address >::1</address>

</ipv6>

<nu p="s" t="0" id="0" w="1" h="1" />

<nu p="s" t="0" id="1" w="1" h="1" />

<ncs ncId="0" n="RemainingEnergy" t="DOUBLE" />

<nu p="p" t="0" id="0" x="10" y="25" />

<nu p="p" t="0" id="1" x="40" y="25" />

<p fId="0" fbTx="2" lbTx="2.0016864" meta-info="ns3::PppHeader (Point-to-Point Protocol: IP (0x0021)) ns3::Ipv4Header (tos 0x0 DSCP Default ECN Not-ECT ttl 64 id 0 protocol 17 offset (bytes) 0 flags [none] length: 1052 10.1.1.1 &gt; 10.1.1.2) ns3::UdpHeader (length: 1032 49153 &gt; 9) Payload (size=1024)" tId="1" fbRx="2.002" lbRx="2.0036864" />

<p fId="1" fbTx="2.0036864" lbTx="2.0053728" meta-info="ns3::PppHeader (Point-to-Point Protocol: IP (0x0021)) ns3::Ipv4Header (tos 0x0 DSCP Default ECN Not-ECT ttl 64 id 0 protocol 17 offset (bytes) 0 flags [none] length: 1052 10.1.1.2 &gt; 10.1.1.1) ns3::UdpHeader (length: 1032 9 &gt; 49153) Payload (size=1024)" tId="0" fbRx="2.0056864" lbRx="2.0073728" />

</anim>

OUTPUT:



